|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **POPIS** | **Celková výmera** | **Jednotková cena** | **SPOLU** |
| **Vstupné zádverie - búracie a montážne práce** |  |  |  |
| 1. | Vysekanie a likvidácia pôvodnej dlažby bez poteru | 70,6 m2 |  |  |
| 2. | Odstránanie plastických keramických soklíkov a likvidácia odpadu | 70,4 bm |  |  |
| 3. | Oškrabanie olejového sokla/adhézny mostík | 79,95 m2 |  |  |
| 4. | Demontáž podlahovej rohože a zaliatie betónovou zmesou | 8 ks |  |  |
| 5. | Príprava stien pre realizáciu obkladu alebo interiérovej omietky - penetrácia, vyrovnanie podkladu sklotextilnou sieťkou, stavebné lepidlo | 178,72 m2 |  |  |
| 6. | Zhotovenie ušlachtilej omietky stien 1,5mm  | 98,77 m2 |  |  |
| 7. | Zhotovenie marmolitového povrchu stien v=1,5m | 79,95 m2 |  |  |
| 8. | Montáž plastických keramických soklíkov na schodiskách a podestách  | 70,4 bm |  |  |
| 9. | Príprava podkladu na montáž dlažby - vyrovnanie podkladu do 20mm a penetrácia(bez realizácie poteru) | 70,6 m2 |  |  |
| 10. | Montáž keramickej dlažby vrátane špárovania, rýchloschnúce lepidlo (bez dlažby) | 70,6 m2 |  |  |
| **Vstupné zádverie - maliarské práce** |  |  |  |
| 11. | Maľovanie a penetrácia stropov  | 74,44 m2 |  |  |
| **Vstupné zádverie - ostatné** |  |  |  |
| 12. | Náter zábradlia  | 26,4 bm |  |  |
| 13. | Odstránenie poštových schránok | 4 ks |  |  |
| 14. | Dodávka a montáž informačných tabúl - uzamykateľnú s integrovaným svietidlom | 4 ks |  |  |
| **Schodisko - búracie a montážne práce** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Odstránanie keramických soklíkov a likvidácia odpadu | 306 bm |  |  |
| 16. | Oškrabanie olejového sokla/adhézny mostík | 436 m2 |  |  |
| 17. | Príprava stien pre realizáciu interiérovej omietky - hĺbková penetrácia, vyrovnanie podkladu, spevnenie sklotextilnou sieťkou, stavebné lepidlo, odstránenie farby nad soklom | 911,2 m2 |  |  |
| 18. | Zhotovenie ušlachtilej omietky stien 1,5mm farba biela | 475,2 m2 |  |  |
| 19. | Zhotovenie marmolitového povrchu stien v=1,5m | 436 m2 |  |  |
| 20. | Montáž keramických soklíkov na schodiskách(len vodorovne) a podestách  | 291 bm |  |  |
| 20.A. | Montáž keramických soklíkov na schodiskách a podestách  | 306 bm |  |  |
| **Schodisko - maliarské práce** |  |  |  |
| 21. | Maľovanie a penetrácia stropov, oprava 15% plochy, akrylovanie, oblepovanie | 424,8 m2 |  |  |
| 22. | Náter kovového zábradlia  | 194,72 m2 |  |  |
| 23. | Drevené madlo - prebrúsenie a lakovanie | 132 bm |  |  |
| 24. | Náter zárubní bytov zo strana schodiska | 64 ks |  |  |
| 25. | Náter hydrantov | 12 ks |  |  |
| 26. | Maľovanie bokov schodiska syntetickou farbou, oprava akrylom | 132 bm |  |  |
| **Schodisko - prekrývanie káblov**  |  |  |  |
| 27. | Zasekanie káblov do steny a stopu, sádrovanie bočné steny | 160 bm |  |  |
| 28. | Zhotovenie SDK konštrukcie/ prípadne prekrytie tvrdeným polystyrénom na rozvody (káblováTV, optika a pod.) stena oproti schodom | 20 ks |  |  |
| 29. | Plastové biele revízne dvierka  | 32 ks |  |  |
| 30. | Výmena vypínačov zvončekov  | 60 ks |  |  |
| **Ostatné** |  |  |  |
| 31. | Dodávka keramickej dlažby Gress na soklíky a predný vstup | 122,23 m2 |  |  |
| 32. | Oprava poškodených schodiskových stupňov | 1 ks |  |  |
| 33. | Obnova schodiskových stupňov - brúsenie, leštenie a lakovanie (cena za jeden stupeň šírky do 140cm) | 64 ks |  |  |
| 34 | Doprava, manipulácia, vnútrostavenisková preprava, likvidáci odpadu | 1 ks |  |  |
| **Dlažba Gress na podesty a medzipodesty** |  |  |  |
| 135. | Dodávka keramickej dlažby Gress na podesty a medzipodesty | 158,4 m2 |  |  |
| 136. | Vysekanie a likvidácia pôvodnej dlažby bez poteru | 144 m2 |  |  |
| 137. | Príprava podkladu na montáž dlažby - zbrúsenie, vyrovnanie podkladu do 20mm a penetrácia | 144 m2 |  |  |
| 138. | Montáž keramickej dlažby vrátane špárovania, rýchloschnúce lepidlo (bez dlažby) | 144 m2 |  |  |
| **Por. číslo** |  | **POPIS** | **Celková výmera** | **Jednotková cena** | **SPOLU** |
|  |  |  | MEDZISÚČETDPH 20%**CELKOM** |  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|