VÚB, realizace koncem října

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 784171123 | Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1 306,480 |
|  | 1306,48 |  | 1 306,480 |
|  | Součet |  | 1 306,480 |
| *581248440* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m* | *m2* | *1 698,424* |
|  | 1306,48\*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 698,424 |
| 784181003 | Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1 705,574 |
|  | 1705,574 |  | 1 705,574 |
| 784211003 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 3 216,104 |
|  | 1705,574+1441,97+68,56 |  | 3 216,104 |
|  | Součet |  | 3 216,104 |
| 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |
| 789326437 | Protipožární nátěr ocelových konstrukcí tl přes 500 do 650 μm (30´) | m2 | 14,400 |