# Poptávka

Poptáváme kompletní dodávku strojů na sadbu, sběr a zpracování česneku dle specifikací níže s možností zajištění servisu.

## Sázecí stroj

* nový
* Podtlakový
* Třířádkový
* S přihnojováním pod padku
* Rozteč řádků 45 cm
* Volitelná velikost stroužků česneku
* Volitelné množství stroužků v řádku na 1m
* Dodávka nejpozději 15.9.2021
* Potřebné informace:
  + - * Kapacita násypky
      * Možnost navýšení kapacity násypky
      * Kapacita zásobníku s hnojivem
      * Předepsaná granulace hnojiv
      * Minimální výkon tažného stroje v kw/hp
      * Rozměry stroje
      * Možnost servisu
      * Garanční podmínky
      * Způsob platby
      * Způsob dodávky

## stroj na vyorávání česneku

* Může být i repasovaný – starší
* Jednořádkový
* S ořezem 3cm (+ 17cm)
* Sbírá do bigbagu
* Dodávka nejpozději 1.6.2021
* + 3 sady náhradních pásů
* + 10 bigbagů
* Potřebné informace:
  + - * Technické údaje
      * Nejnižší výkon tažného stroje v hp/kw
      * Možnost servisu
      * Garanční podmínky
      * Způsob platby
      * Způsob dodávky

## Linka na zpracování česneku

* Dopravník s násypkou
* Rozdružovač (štípač) palic česneku
* Kalibrátor palic a stroužků česneku

Dopravník:

* Násypka na 150 kg
* Výkon 0 až 150 kg / 1 hod (potenciometr)
* Třífázové připojení
* Potřebné informace:
  + - Info o celkové délce pásu
    - Info o výšce výstupu (možnost či nemožnost regulace výšky)

Rozdružovač (štípač) palic česneku:

* Výkon 150 kg/ 1 hod
* Odsávací ventilátor
* Nastavitelnost velikosti palic od 1 cm do 7 cm
* Digestoř pro rozdělení odpadu od vzduchu
* + 2 sady prstového čističe navíc
* Třífázové připojení
* Potřebné informace:
  + - Info o stavitelnosti výšky pracovní plochy (pásu)

Kalibrátor palic a i stroužků česneku:

* Ideální by byl 1 stroj s vyměnitelným válcem pro kalibraci buďto stroužků a nebo palic česneku
* Válec na kalibraci palic česneku s velikostmi otvorů 35, 40, 45, 50 mm
* Válec na kalibraci stroužků s velikostmi otvorů 8 x 20, 10 x 24, 17 x 17, 24 x 24
* Pracovní výška kalibrátoru odpovídá výstupní výšce rozdružovače
* Výkon 150 Kg / 1 hod