Návrh:

Zasílám Vám rozpočet na druhou část rekonstrukce sklepů.

Včera jsem byl rozměřit nerovnosti podlah. Nejsou tak hrozné v průměru je tam nějakých 14mm - někde je více, někde je méně.

Padne tam odhadem cca 900kg samonivelačky, počítal jsem s tou nejzákladnější variantou a budu se snažit doaditivovat ji skelným vláknem na polymercementovou mazaninu s vyšší pevností i odolností.

Zároveň bych rád vybrousil podlahu za pomoci laseru, tak abych srovnal nerovnosti co nejvíce. Tj. když se to povede, měla by být spotřeba nivelačky o něco nižší.

Tj. myslím, si že těch 900kg nivelačky je maximální strop a mělo by to být spíš méně.

Zkoušel jsem počítat i variantu silnovrstvý podlahový epoxid a jen materiál mě vycházel okolo 20 000kč. 

Mě varianta samonivelačka připadá jako opravdu nejrozumnější. Na podlahu vedle jsme použili barvy za 7000kč.

Zde počítám s nivelačkou za cca 10700 a 2000 za barvu myslím si, že to bude méně a finálně bude rozdíl v pár tisícikorunách a výsledek bude absolutně odlišný. 

K celkové ceně. 

K vytvoření 5ti kójí je nutné postavit 6 zdí, tj. 60% minulé zakázky. Velmi podobně je to s plochou podlah i zdí.

Promyslete a ozvěte se.

Ještě mě napadá, že v rámci dobrých vztahů bych Vám rád nabídl likvidaci původních dřevěných kójí v ceně zakázky.