**Požadované práce na budově 1 (340m2)**

Demontáž staré krytiny včetně klempířských prvků

Odvoz suti

Očištění krovu a říms

Montáž nové krytiny včetně laťování a folie

Dodávka a montáž klempířských prvků : 2x komín

Výměna či oprava krokve: cena za ks

Vyrovnání krokve příložkou: cena za ks

Příložky

Postřik krovu

Dodávka a montáž okapových žlabů: Žlaby 70m, svody 20m , oplechování okapní hrany 75m

Doprava

**Požadované práce na budově 2(160m2)**

Demontáž staré krytiny včetně klempířských prvků

Odvoz suti

Očištění krovu a říms

Montáž nové krytiny včetně laťování

Dodávka a montáž klempířských prvků : 2x komín

Výměna či oprava krokve: cena za ks

Vyrovnání krokve příložkou: cena za ks

Příložky

Postřik krovu

Dodávka a montáž okapových žlabů: Žlaby 70m, svody 20m , oplechování okapní hrany 75m

Doprava