Dobrý den,

obracím se na vás se žádostí o vypracování cenové nabídky na výrobu oken do bytu v činžovním domě na Žižkově, pro 2 okna do ulic  jsou potřeba repliky původních oken.

Do ulice (repliky původních oken)

- 2x samostatné špaletové okno (mezi nimi je zeď), otevírání obou křídel dovnitř, stejně nadsvětlík. Nákres s rozměry  viz příloha.

- provedení dřevo, výplň minimálně izolační dvojsklo.

- ideálně repliky  nebo repase původních kování

Do dvora

- 1x eurookno dvoukřídlé do štulpu s nadsvětlíkem (může být nedělený s ventilačkou)

- provedení dřevo osazené trojsklem

rozměry jen orientační: šířka 103 cm, výška celého otvoru 180 cm, dolní křídlo výška 110 cm a horní 60 cm (zbytek rám)

Prosím o vytvoření kompletní cenové nabídky včetně případného zednického začištění plus parapetů.

Děkuji a přeji hezký den

Eva Dobošová Anderlová