
# Terasa - polkruh

* **Vyburanie starej dlazby** + obrubnikov (nie su v betone) (cca 32^m2)
* **Pokladka novej dlazby** (iba obluk pri kozube – vid obrazok nizsie) **cca 7,6m^2**
  + Dlazebny kamen,  Kvarcit: https://www.kameny.cz/vsechny-kamenne-dlazby/kora-helios-dlazba/



# Sokel

* **Vyburanie stareho soklu** + stlp **(cca 23m^2)**
* **Oblozenie noveho soklu** + stlpa
  + Travertin: https://www.kameny.cz/vsechny-kamenne-obklady/tara-aurum/
    - *Jednotlivé moduly se skládají z ručně řezaného kamene do tvaru obdélníků. Obdélníky jsou následně slepeny pryskyřicí do modulů tvaru „Z“.*

# Male terasky pred vchodmi do domu

* **Vyburanie starej dlazby** (terasa + roh pri obyvacke) **(cca 9m^2)**
* **Polozenie novej dlazby** (terasa + roh pri obyvacke)
  + Dlazebny kamen,  Kvarcit: https://www.kameny.cz/vsechny-kamenne-dlazby/kora-helios-dlazba/

# Okapovy chodnik

* **Vyber starej dlazby** + obrubnikov **(cca 17m^2)**
* **Polozenie novych transparentnych obrubnikov + kamienkov**
* Hlbka chodnika 50cm

# Bazen

* **Vyburanie starej dlazby** (cca 31^m2)
* **Polozenie novej dlazby** (do ovalu)
  + Vid dlazba terasy
* **Vyburanie starej obvodovej steny bazenu 6 – 9m^2**
* **Obklad obvodovej steny bazenu** (6m^2)
  + Kvarcid hnedy (vid sokel)
* Vyburanie casti chodnika s dlazbou pri bazene (murovany) cca 3m^2

# Schody nad bazenom

* **Vyburanie plochy nad schodami** (9m^2)
* **Vyburanie dlazby na 16x schodoch** (cca 3m^2)
* Polozenie novej dlazby na schody
  + Vid material na terasu

# Priklady - vizualizacie:






# Prilohy:

Presny rozpis ploch:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strana od drevarky** |  |  | m^2 |
| Sokel nad zemou | 440 | 80 | 3,52 |
| **Kancelaria dlha stena** |  |  | m^2 |
| Sokel nad zemou | 555 | 70 | 3,885 |
| **Kancelaria terasa** |  |  | m^2 |
| Sokel nad zemou | 630 | 25 | 1,575 |
| Terasa (dlazba) | 190 | 440 | 8,36 |
| Stlp |  |  | 4,4 |
| **Obyvacka zahrada** |  |  | m^2 |
| Sokel nad zemou | 370 | 70 | 2,59 |
| **Obyvacka terasa** |  |  | m^2 |
| Terasa plocha | 150 |  | 0,975 |
| Terasa sokel | 130 | 25 | 1,925 |
| **Obyvacka strana od bazenu** |  |  | m^2 |
| Sokel nad zemou | 600 | 80 | 4,8 |
|  |  |  |  |
| Obklad plocha |  |  | 22,695 |
| Dlzaba plocha |  |  | 9,335 |

Podorys zadnej casti domu:



Podorys bazena:

