Hutní materiál včetně dopravy.

Na paletách o hmotnosti do 1,5 t, případně hydraulická ruka od dodavatele.

Svařovaná síť KARI 6 mm, oko 100 x 100 mm, formát 3 x 2 m 150 ks

Profil rovnoramenný L 60 x 60 x 6 mm, délka 6 m 200 ks

Profil plochý 60 x 6 mm 100 ks