|  |  |
| --- | --- |
| Okna | Parametry |
| Realizace: | srpen/září 2021 |
| Adresa | Smíchov, Praha 5 |
| Požadované práce: | * Vybourání původních špaletových oken vč. jejich likvidace
* Úprava ostění (dozdění)
* Výroba oken dle specifikace
* Montáž oken
* Začišťující zednické práce
 |
| 1050580722.5722.5163014451234 | 2.00 ks  profil: co největší4 - dílný prvek4 x okenní křídlodvojsklo alt. trojsklodřevo (eurookna) nátěr: bílá barvakování: viz výkresrozměry: 1445x1630Sítě na hmyz - v dílu okna 4Vnitřní parapet bílé laminoVnější parapet titanzinek |
| 1050580163075512 | 1ks profil: co největší2 - dílný prvek2 x okenní křídlodvojsklo alt. trojsklodřevo nátěr: bílá barvakování: viz výkresrozměry: 755 x1630Vnitřní parapet bílé laminoVnější parapet titanzinek |
| 8504001 | 1 ks Profil: cca 78 1 - dílný prvek1 x okenní křídlotrojsklodřevo nátěr: bílá barvakování: otvíravé levérozměry: 400 x850Vnější parapet titanzinek  |