Materiál: nerez, lem.

1. Stůl nerezový s dřezem jednokomorovým na pravé straně a bez police 1200x700x900 mm. Otvor na stojánkovou baterii. V levé části pod stolem bude podstolová lednice.
2. Stůl nerezový s policí 1100x700x900 mm.
3. Stůl nerezový výdejní s policí 1700x700x900 mm
4. Stůl nerezový s dřezem jednokomorovým na levé straně a bez police 1800x700x900 mm. Otvor na stojánkovou baterii. [PŘÍPRAVNA MASA A VYTLOUKÁRNA VAJEC]
5. Stůl nerezový s dřezem jednokomorovým na pravé straně a bez police 2000x700x900 mm. Otvor na stojánkovou baterii. [PŘÍPRAVNA ČISTÉ ZELENINY]
6. Stůl nerezový s dřezem jednokomorovým na levé straně a vč. police 1800x700x900 mm. Otvor na stojánkovou baterii. [PŘÍPRAVNA DEZERTŮ]
7. Police nástěnná 1200 x 300 x 40

<https://www.regaly-net.cz/gastro/gastro-police/c-199/>

1. Police nástěnná 1100 x 300 x 40
2. Police nástěnná 2350 x 30 x 40
3. Dvojdřez s tlakovou sprchou s dvoupolicí nástěnnou 1300 x 700 x 900 /na mytí provozního nádobí/

<https://www.nerezovekuchyne.cz/drez-svarovany-jednodilny-2/myci-dvoudrez-1300-x-700-x-900-mm/?gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTul56S6aT0yged7f-zh0uFopHQh9vEAZ6C1DFd46dwhll_O0ZiQo_-hoCYXEQAvD_BwE>

<https://www.regaly-net.cz/gastro-dvoudrez-tr2a/p-872/?gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTuuXFZMoL_6Kv9Bhn0hh6M-Aaevimr0IEDbE2YdBtabOcDoxI3c9DYRoCX0gQAvD_BwE>

1. Mycí stůl nerezový s dřezem jednokomorovým na levé straně s policí 1200x700x900 mm /na mytí bílého nádobí/

<https://professional.electrolux.com/cz/pd/za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-p%C5%99%C3%ADpraven-nerezov%C3%BD-program/standard-nerezov%C3%BD-program/myc%C3%AD-stoly/myc%C3%AD-stoly-otev%C5%99en%C3%A9-na-noh%C3%A1ch-1-d%C5%99ez/nerezov%C3%BD-program-myc%C3%AD-st%C5%AFl-s-1-d%C5%99ezem-vlevo-odkapnice-vpravo-1200mm-132804/>

1. Digestoř (zákryt) nástěnná nad konvektomat 1000 x 900 x 450 mm, s filtrem

<https://www.nerezovekuchyne.cz/900-8/digestor-nastenna-hranata--1000x900mm-kdzh/>

<https://www.gastrofitsro.cz/digestor-nastenna-1000x900x300mm-nerez-gastro/d14494/>

1. Digestoř (zákryt) nástěnná nad fritézu 900 x 800 x 450 mm, s filtrem

<https://www.gastromania.cz/digestore-nastenne-sikme/nerezova-nastenna-sikma-digestor-1000x900x450-mm-stalgast-9820809100.html>

1. Stůl pracovní nerezový s blokem zásuvek 1800x700x900 mm. V pravé části prostor na podstolovou lednici. [PŘÍPRVNA TĚSTA]
2. Stůl nerezový s dřezem jednokomorovým na levé straně a bez police 1100x700x900 mm. Otvor na stojánkovou baterii. [PŘÍPRVNA HRUBÉ ZELENINY]