Vyšohlíd
 Adresa stavby:
 Adresa:

 Objednatel:
 IČ:
 DIČ:
Čejtice 5
 Zástupce:
 tel.:
 fax:
 e-mai

 Cena celkem:
 Dokončení výroby: 
 Termín realizace: 
 Výrobní rozměry dodal: 
 Zpracováno dne:
 Zpracoval: 

Zruč nad Sázavou, Poštovní 640

 285 22
Cena bez DPH:

DPH[15%]:

Cena s DPH:

6

-
!
VŠECHNY  JSOU KRESLENY Z POHLEDU ZEVNITŘ!!!

1 / 5

Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 444)

Stavební otvor: 5084,0 x 2420,0 mm
Rozměry rámu: 5064,0 x 2370,0 mm
Pozice: 1/: Sestava
Pozice: 1a
Základní cena:
Barva (ext/int):

______________

Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Klika:
Výška kliky:
______________
Pozice: 1b
Základní cena:
Barva (ext/int):

______________

Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Klika:
______________
Pozice: 1c

 

______________

 

 

 
 
______________

 

______________

 

 

 
 
______________
 
Základní cena:
Barva (ext/int):

______________

Sklo:
 
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
 
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Klika:
 
Výška kliky:
______________
Spoje:

			

 
______________

 

 

 

 
 
______________

 
			
Dvojdílné okno se sloupkem
bílá standard

___________________________
Cena po slevě:
 
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček ZDARMA
74/66mm
82mm
78mm
FIX
30 mm
černá
klika okenní standard
žádná
 (FFG)  A:621
___________________________
celkem
ZM3284  spoj 2mm 
ZM3284  spoj 2mm 
			
890,0x2370,0 mm   1 ks
Jednodílné balkonové dveře
bílá standard

___________________________
Cena po slevě:
 
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček ZDARMA
74/66mm
105mm A BD
30 mm
černá
klika okenní standard
 (FFG)  A:1050 
___________________________
2390,0x1560,0 mm   1 ks
Dvojdílné okno se sloupkem
bílá standard

___________________________
Cena po slevě:
 
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 
plastový rámeček ZDARMA
74/66mm
82mm
FIX
30 mm
černá
žádná
___________________________
1780,0x1560,0 mm   1 ks
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: 
 
2 / 5

Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 444)

Základní cena:
Barva (ext/int):
 
______________

Sklo:
 
Rám:
Křídlo:
Zazdívací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Výška kliky:

 

______________

 

 

 

			
Stavební otvor: 1200,0 x 1600,0 mm
Rozměry rámu: 1180,0 x 1550,0 mm
Pozice: 2/: Jednodílné okno + příslušenství
Jednodílné okno
bílá standard

___________________________
Cena po slevě:
 
F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový 
rámeček ZDARMA
74/66mm
78mm
30 mm
černá
turbo vruty 3 strany d=8.5mm
klika okenní standard
 (FFG)  A:621
			
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: 
 
3 / 5

Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 444)

Položky
 Položek: 2  cena:

 Sleva

  
----------- 
  
 Cena po slevě

 spoj 

 Pvc parapety2ks -100/688,00+AL parapet 1ks/1 475,00 Kč

 Demontáž,montáž+zednic.zač.
           
26,56 m 
 Žaluzie 7ks
           
4,00 ks 
 Součet:
 DPH[15%]:
 Celkem:

 Záloha:

-