Vestavěná skříň – obě bočnice (stojící v prostoru), bez dna, bez stropu, zadní stěna bílý sololak.

Š. 300cm, V. 261cm, HL. celkem 70cm. Lamino DTD 18mm. Provedení dle obrázku.

3x posuvné dveře. Dekor dřevo hnědý Egger H2033: obě boční posuvné dveře, oba boky a čela šuplíků. Prostřední dveře: zrcadlo. Ostatní vnitřní části: bílé.

Všechny hrany včetně vnitřních: plastové ABS.

Kvalitní pojezdy s dlouhou životností, ochrana proti prachu, tichý provoz.

Dveře s kovovými hranami, na bocích Al úchytové profily viz obrázek, barva Champagne:



8x šuplík, kvalitní kuličkový plnovýsuv (např.Hettich), bez dotahu, pružný doraz. Čelo snížené pro možnost otevření bez úchytek.

Do 3 vysokých prostorů dodat pevné kovové tyče. U volných polic předvrtat otvory ve vice výškách.

Podlepit spodní hrany (stojící na zemi) – ochrana proti odření podlahy (např. filc).

Včetně dopravy a montáže Ostrava-Dubina (panelový dům, přízemí), kotvení do zadní stěny nebo do stropu, podél horní hrany dotmelení např.akrylovým tmelem.

Termín dodání: 1-2.týden v březnu 2023.

Kontakt:

Milan Bednář

Tel: 777 676 358

E-mail: [milbed@centrum.cz](mailto:milbed@centrum.cz)