|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka 20 | Sendvičový PUR panel střešní tl.100mm, RAL standard pro styk s potravinami | m2 | 626.00 |  |  |
| Položka 31 | Sendvičový PUR panel stěnový tl. 80 mm RAL standard pro styk s potravinami se skrytým upevněním | m2 | 575.00 |  |  |
| Položka 34 | Polyuretanové výplně - velký špalek, (D) | ks | 34.00 |  |  |
| Položka 35 | Spojovací materiál pro kotvení panelů (střecha) pozinkovaný | ks | 878.00 |  |  |
| Položka 36 | Spojovací materiál pro kotvení panelů (stěna) pozinkovaný | ks | 3 015.00 |  |  |
| Položka 40A | nároží + spodní výplň (rozvinutá šířka 0.67m) Ext. RAL Standard (D) | mb | 60.00 |  |  |
| Položka 41 | hřebenáč + výplň (rozvinutá šířka 0.68m) Ext. RAL Standard (D) | mb | 16.00 |  |  |
| Položka 42 | spodní hřebenáč (rozvinutá šířka 0.4m) Int. RAL Standard (D) | mb | 16.00 |  |  |
| Položka 43 | zapravení stěna/stěna (r.š. 0.32m) Ext. RAL Standard (D) | mb | 92.00 |  |  |
| Položka 46 | rohy (rozvinutá šířka 0.36m) Ext. RAL Standard (D) | mb | 20.80 |  |  |
| Položka 47 | rohy předsunutých částí (rozvinutá šířka 0.45m) Ext. RAL Standard (D) | mb | 92.00 |  |  |
| Položka 51 | zapravení pod okapem (rozvinutá šířka 0.25m) Ext. RAL Standard (D) | mb | 32.00 |  |  |
| Položka 53 | Okapy půlkulaté standardní barva RAL 9002 (D) | mb | 32.00 |  |  |
| Položka 54 | Svody kulaté 120mm standardní barva RAL 9002 (D) | mb | 16.60 |  |  |
| Celkem za | Klempířské prvky vč. okapů a svodů |   |   |   |  |