**Tepelné čerpadlo:**

Daikin Altherma 3 nové generace

Topný výkon 9,37 kW ▪ Bivalentní zdroj 9 kW;

Integrovaný nerezový zásobník TUV 230l7

Energetický štítek A+++

vnitřní integrovaná jedn. EHVH08S23D9W

venkovní jednotka ERGA08EV

podstavec pod venkovní jednotku, vč. Silentbloků

technologické vedení 1/4 - 5/8

instalace zařízení, zprovoznění a zaškolení

doprava tam a zpět

**Rekuperace:**

VENUS COMFORT

VÝKON 300 m3/hod ▪ EL. PŘEDEHŘEV

FILTR M5/G4 + OVLÁDACÍ PANEL

rekuperační jednotka HRV-30EC-E74-R

EC motory, filr F7/G4, vč. Ovladače

VZT komponenty dle rozpisu

spojovací a kotvící materiál

instalace, zprovoznění, včetně zaškolení

doprava tam a zpět

Rad bych aby cenové nabídky obsahovaly jak standartní služby, tak i dodatkové služby jako:

|  |
| --- |
| konzultaci a technickou podporu,  |
| dodávku zařízení dle cenové nabídky, |
|  montáž zařízení |
| uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy, |
|  záruční servis, včetně možnosti prodloužení záruky! |
| možnost pravidelné roční údržby za předem dohodnutou cenu |
|  možnost pozáručního servisu. |