**Poptávka**

**Popis:** obnovení fasády silikonovou barvou rodinného domu ( 1 patro, podkroví) a obnovení nátěru dřevěných ploch střechy (podhledy a přesahy krovu) a palubkového obkladu mezi okny (3m2).

Poptávám také obnovu šindelové střechy položením plechové krytiny 270 m2 v samostatné poptávce.

**Specifikace:**

* fasáda je z roku 2002, zateplená, nepoškozená, povrchová barva silikátová zn. Weber, odstín žlutý
* fasáda není popraskaná, jen částečně smytá deštěm,
* požadujeme očištění, penetraci a nátěr barvou silikonovou, odstín žlutý (bude upřesněn), výrobce např. **Rokospol, Weber, aj.**
* **požadujeme nátěr dřevěných částí fasády a střechy, odstín lazura palisandr**

 **Rozměr:** plocha fasády cca 300 m2, okna výšky 60 cm 10 ks, okna výšky 150 cm 13 ks, dveře 2ks, balkonové dveře 1 kus. m2 (zakrytí folií)

**Termín:** dle dohody

**Lokalita:** Ústí nad Labem

**Max. cena:** nabídněte

