|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRO MONUMENTA Banská Bystrica – klampiarsky materiál pre jednu pojazdnú dielňu - tabulka - podklady pre objednávku | | | | |
| **Názov** | **Špecifikácia** | **Množstvo** | **Jednotková cena s DPH** |  |
| Plech PZ | Hr. 0,55 tabuľa 1000 x 2000 | 15 ks |  |  |
| Žlab PZ 330, dĺžka 2m | S vnútornými návalkami | 15 ks |  |  |
| Zvod PZ 100 dĺžka 2m |  | 5 ks |  |  |
| Zvod PZ 120 dĺžka 2m |  | 5 ks |  |  |
| PZ koleno horné Ø 100 | Klasické spracovanie - cínované | 10 ks |  |  |
| PZ koleno horné Ø 120 | Klasické spracovanie - cínované | 10 ks |  |  |
| Koleno PZ výtokové - 100 | Klasické spracovanie - cínované | 5 ks |  |  |
| Koleno PZ výtokové - 120 | Klasické spracovanie - cínované | 5 ks |  |  |
| PZ kotlík kónický 330 / 100 |  | 5 ks |  |  |
| PZ kotlík kónický 330 / 120 |  | 5 ks |  |  |
| PZ žľabové čelo 330 falcovacie | Na žľab s vnútornými návalkami | 10 ks |  |  |
| Hák žľabový 330 pozinkovaný rovný | Na žľab s vnútornými návalkami | 10 ks |  |  |
| PZ žľabový roh 330 |  | 5 ks |  |  |
| PZ žľabový hák 330 očíslovaný |  | 10 ks |  |  |
| PZ žľabový hák 330 čelový |  | 10 ks |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |