
Vnitřní dveře poptávka, Praha Dejvice



  profilovaná hrana

……………..

Otvory v sádrokartonu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dveře | tl stěny pro obložku | sv průch š | sv průch v | pozn |
| 1L | 155 | 700 | 2250 | voděodolné |
| 2P | 155 | 800 | 2250 |  |
| 3P | 155 | 800 | 2250 |  |
| 4P | 150 | 700 | 2250 | voděodolné + wc rozeta |
| 5P | 150 | 700 | 2250 | voděodolné |
| 6L | 150 | 700 | 2250 |  |

