**Bourání :**

Příčka tl.10 ,v 260 v tom 2 x zárubeň ocelová 60/197 …………………celkem……510 cm

Vana dl. 170 vč.obezdění celkem 1 ks

Obklad keramický v koup. Výška cca 120 cm ………….. cca 5 m2.

Umyvadlo keramické závěsné …………………………………… celkem 1 ks

Bojler plynový průtočný vč.zaslepení plyn.potrubí ……………celkem 1 ks

WC keramické ………………………………………………………………….. celkem 1 ks

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**instalační práce : NOVĚ**

Rozvod vodovodního potrubí

Teplá a studená voda …………………………..cca á 10 mb

Odpad od umyvadla …………………………….cca 5 mb

Odpad od dřezu kuchyň …………………….cca 5 mb

Odpad od sprchové vaničky …………….. cca 1 bm

Osazení sprchové vaničky …………………….1 ks

Osazení umyvadla …………………………….. 1 ks

Osazení setu závěs WC …………………………..1 ks

Osazení stoján.baterii ………………………….. 2 ks

Osazení sprchové baterie………………………..1 ks

--**Elektro :**

1)koupelna

Osazení el.bojleru Dakon 100 ltr. ……………………………1 ks

Přívod elektro a ovl. pro bojler

Přívod a instalace odtahového ventilátoru a pro infrazářič

přeinstalace stávající zásuvky a vypínače k osvětlení ………………..220 V

přívod a zapojení osvětlení zrcadla …………………………….. 1 ks

**elektro kuchyně :**

přívod elektro pro sklokeramickou varnou desku …………….. l ks

přívod elektro pro elektro peč.troubu ………………………………….1 ks

přeinstalace : zásuvky ……………………………………………………….4 ks

připojení digestoře……………………………………………………………….1 ks

připojení osvětlení pod závěsné skříňky ……………………………..1 x vývod

**práce zednické a obkladačské:**

1. **Koupelna**

Zdivo :

lehká příčka dl. 240 cm,v 260 cm v tom 1 x ocel.zárubeň pro dveře 70/197

Přizdívka nebo sádrokarton pro vedení vodo a odpadu .. cca 4 bm,v cca 120cm

Obklad ker. V 260 ………………………………………………………….. cca 20 m2

Dlažba ker. …………………………………………………………………… cca 5 m2

1. **Kuchyně**

Obklad ker. pro kuchyň linku ……………………………cca 3 m2