Odtah od plnících strojů, plnírna

1. Odtah od stroje Cosmatic

Výroba digestoře, která bude položena na stroj o rozměru 1480 x 118mm ve výšce 2000mm nad podlahou, materiál nerez AISI 304. Svislé potrubí o průměru 200mm bude vedeno nad podhled ve výšce 4400mm nad podlahou, dále bude vedeno vodorovné potrubí přes plášť výrobní haly, potrubí bude kotveno do železobetonového stropu ve výšce 7500mm. Celková délka potrubí 9000mm.

1. Odtah od ručního plnění

Nad stoly povede potrubí odtahu ukončené talířovými ventily, celková délka 6000mm.