**2 kusy okna:** barva bílá, možnost mikroventilace, teplý rámeček, zvukový útlum zasklení okolo Rw 39 – 42 dB, 1x vnitřní parapet bílý 205cmx30cm (jeden stávající parapet lze použít, 2x venkovní parapet, postačí dvojskla, profil se 3 těsněními, parotěsná páska kolem okna, zapěnění akustickou pěnou, zednické začištění v interiéru provedu sám

Dělené okno profilem

cca 550

1730

1880