Poptávám opravu a zateplení cca. 600m2 fasády 4 patrového cihlového domu, Praha 4 Nusle

Nedílnou součástí této poptávky bude i zajištění projektu včetně vypsání a podání žádosti o dotační titul.

Specifikace:

Materiál zateplení z vhodné vaty s tloušťkou 12-15 cm

odstranění zvětralé nedržící omítky a nahradit ji jinou

výměna všech parapetů a 4 vertikálních dešťových svodů.

Nátěr okapů

Podle možnosti, i výměna balkonových dveří s výplní, spolu s vchodovými dveřmi  
  
Děkuji za nabídky.

**Popis:** lokální opravy trhlin na fasádě čtyřpatrového cihlového domu  
**Specifikace:**   
**Termín:** dle dohody  
**Lokalita:** Praha  
**Cena:** nabídněte  
**Profil poptávajícího:** firma z okresu Praha - hl. město.