Dobrý den všem osloveným .

Poptávám FVE o 10 kWp, s instalací několika optimizerů na zastíněné panely, s možností backupu cca 5 kWh pro ……., s možností přetoků do sítě, s montáží přepěťových ochran jak k měniči tak i k panelům (pokud je to dál než 10 metrů mezi panely a měničem).chci jít jcestou maxima panelů a pak pokud budou finance aspoň nějakou baterii Značku měniče preferují Solax X3 hybrid G4 10kW značku Goodwe a pod jako vedlejší variantu ,Baterie pro případný back up solax Triple power 1 box 3kWh (jako malý back up asi 2boxy po 3kWh

Typ panelu černé monokrystalické počet podle výkonu a rozmístění na střeše ,náčrt poskytnu .preferují montáž včetně kompletní služby zprovoznění, servisu, záruky .Zhotovení přes NZU do dotačne Preferují opravdu nabídku že zařízením Solax ,ostatní nabídky rád prostuduji. Spotřeba domu za rok bude okolo 11MWh .ostatní otázky zodpovím telefonicky(nebo mailem ) .Výše uvedené parametry jsou podstatné, ale nebráním se i nabídkám jiných výrobců než SOLAX .Technické informace ,adresu ,místo montáže ,podmínky v místě atd. rád vyjasním.

Děkuji Aleš Rozsypal