

**1 Ks Dveřní prvek 1270 mm x 2575 mm, sestávající z 1kř. dveří a sklopného okna.**

**Pohled zevnitř**

**Požadavky:**

* **Barva zevnitř standart bílá, zvenku dekor zlatý dub**
* **Sklopné okno otevírané dovnitř P**
* **Standardní tepelná izolace profilu nebo o třídu vyšší**
* **Trojsklo**
* **Klika vnitřní standard, vnější bezpečnostní, bez vložky dodám svojí**
* **Samozavírač**

Jedná se o dveře do provozovny – prodejny

Prosím o demontáž stávajících dveří a montáž nových – pozdních odpoledních hodinách se nebráním, uvítám

Děkuji Janků