**Okna:**

Roměr: 4500x1100mm

Materiál: platový rám

Barva: Bílá

Rozdělení na 4 části – 1x sekce sklopná ovládání táhlem

Výška parapetu: 2 500 mm - 4ks; s pákovým otvíračem

4 800 mm - 4ks; s pákovým otvíračem

1 300 mm - 1ks; **bez** pákového otvírače

**Okna:**

Roměr: 4500x1100mm

Materiál: hliník

Výplň: drátosklo jednoduché; nebo dvojsklo s drátěnou vložkou

Barva: standardní

Rozdělení na 4 části – 1x sekce sklopná ovládání táhlem

Výška parapetu: 2 500 mm - 4ks; s pákovým otvíračem

4 700 mm - 4ks; s pákovým otvíračem

Děkuji

S pozdravem

**Ondřej Maťátko**

příprava staveb

T: +420 602 259 708

E: matatko[@zeman-pem.cz](mailto:krivanec@zeman-pem.cz)

**ZEMAN PEM, spol. s r.o.**

Michelská 18/12a

140 00 Praha 4 - Michle

T: +420 233 372 265

E: [info@zeman-pem.cz](mailto:info@zeman-pem.cz)

W: [www.zeman-pem.cz](http://www.zeman-pem.cz)