Poptávka – truhlářské práce

**Základní práce**

Úprava dvou komod- masiv borovice

1. Seříznutí vrchních desek na 2 komody (ze tří stran).
   * 1. komoda (cm): 50+110+50 ,2.komoda (cm)50+160+50
   * Síla desek : 21mm
2. Sražení hran
3. Nátření seříznutého obvodu na bílo - matná

A picture containing indoor, floor, wall, dining table

Description automatically generated

**+ prosím zvlášť cenový odhad na:**

1. Vyfrézovaní otvorů pro zádlabné mušle úchytek do čelních panelů šuplíků.

Síla materiálu 14mm, (není moc tenké ?)

počet otvorů: 22

Text, letter

Description automatically generated

Úchytka viz odkaz zde:

<https://www.vseprotruhlare.cz/nabytkove-uchytky-zapustne-do-plochy-kulate-a-ovalne/nabytkova-uchytka-zapustna-avoca-3/>

nebo levnejsi

<https://www.kovanilevne.cz/tulip-chytka-avoca-76-nikl-matn-roubky>



Diagram

Description automatically generated